**Обеспечение пожарной безопасности в детском саду**

В нашем учреждении организован противопожарный режим в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ 25 апреля 2012г. №390.

Здание, расположенное по адресу: ул.Северная,9а

укомплектовано:

- огнетушителями – 72 шт.

- пожарными кранами – 27 шт.

оборудовано:

- системой автоматической пожарной сигнализации,

- системой оповещения людей о пожаре,

- системой дымоудаления и противопожарными клапанами,

- программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг».

Здание, расположенное по адресу: ул. Дзержинского, 8

укомплектовано:

- огнетушителями – 26 шт.

- пожарными кранами – 9 шт.

оборудовано:

- системой автоматической пожарной сигнализации,

- системой оповещения людей о пожаре,

- программно-аппаратным комплексом «Стрелец-Мониторинг».

На обслуживание вышеперечисленных систем заключены договоры со специализированными организациями, представителями которых ежемесячно осуществляется проверка систем на работоспособность.

Ежегодно проводится очистка воздуховодов от горючих отходов и проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций, перекатка пожарных рукавов на новую скатку. Ежеквартально осуществляется проверка работоспособности противопожарных дверей, огнетушителей. Один раз в полугодие проводится проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу.

Заведующий, заместители заведующего, заведующий хозяйством, дежурный персонал (сторожа, вахтеры), начальник ДПД обучаются по программе пожарно – технического минимума с отрывом от производства один раз в три года.

Воспитатели всех возрастных групп обучаются по программе пожарно – технического минимума без отрыва от производства с периодичностью один раз в три года.

Один раз в квартал проводятся практические тренировки по эвакуации воспитанников и работников из здания.

В учреждении организована добровольная пожарная дружина, состоящая из восьми сотрудников детского сада, которые обучены действиям при тушении пожара.